* Расстелить цепи перед колесами погрузчика вдоль оси движения. Цепи расстилаются крючками вперед, эксцентриковые натяжители располагаются снаружи.
* Расправить цепи и убедиться в том, что звенья цепи не перекручены.
* Наехать колесами 30-40 см на цепи.
* Завести большую часть цепи на колесо. Зацепить крючок с внутренней стороны.
* Расправить звенья цепи на колесе, затем закрепить крючок с наружной стороны. Крючок необходимо застегивать на максимально дальнее от него звено.
* Произвести натяжку цепи эксцентриковыми натяжителями с помощью ключа, поворачиваемого по часовой стрелке.
* Проехать на погрузчике около 1 км. и проверить натяжение цепи, при необходимости, отрегулировать.